**Uzstādīšanas instrukcija**

**WluxPRO** modeļi caurulēm DN 70/100/150

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelis | Caurule DN (ms) | Savienotāji | Spoles/ Tinumu skaits | Barošanas | Impulsu | Impulsu | Impulsu |
| indikators | ind. Nr.1 | ind. Nr.2 | ind. Nr.3 |
| WluxPRO 70 | 70 | 1 | 2 X 25 | spīd | spīd | - | - |
| WluxPRO 100 | 100 | 2 | 4 X 25 | spīd | spīd | spīd | - |
| WluxPRO 150 | 150 | 3 | 6 X 25 | spīd | spīd | spīd | spīd |

1. Uztiniet spoles atkarībā no modeļa

2. Piestipriniet aplikas (magnētiskie dielektriķi) uz spolēm

3. Izņemat savienotājus

4. Pievienojiet savienotājus spailēm

5. Pievienojiet savienotājus iekārtai

6. Iekārtas uzstādīšana uz caurules

 a. Uzstādiet uz caurules iekārtas pamatnes stiprinājumu

 b. Piestipriniet iekārtu pamatnei

7. Pieslēdziet iekārtu barošanai

**\*Ja montāža ir notikusi veiksmīgi un iekārta strādā, tad spīdēs barošanas un attiecīgā(-ās) režīma indikatori.**

**\*\*Ja iepriekš minētās darbības nenodrošina iekārtas darbību režīmā, griežaties pēc palīdzības servisa ce**