**Шкаф для коллектора SNE**

Шкаф для коллекторов модели SNE, предназначен для монтажа коллектора вместе с таким оборудованием как: элементы крепления, сливные клапана, механическим воздухоотвод, насос и т.д. Шкаф покрыт белой эмалью (цвет - RAL 9016). Для установки шкафа, на задней стенке находятся два отверстия диаметром ø 6.5мм, а также две монтажные направляющие, с помощью которых, можно регулировать расположения коллектора в шкафу. Каждая направляющая снабжена двумя болтами M6x18мм в комплекте с гайками и шайбами. Нижняя панель шкафа является съёмной, что в разы облегчает установку коллектора.

Модели шкафа и его размеры указаны в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Габариты [мм]** | | | **Размер дверей [мм]** | |
| **Ширина** | **Высота** | **Глубина** | **Ширина** | **Высота** |
| SNE-0 | 385 | 580 | 111 | 332 | 455 |
| SNE-1 | 485 | 580 | 111 | 432 | 455 |
| SNE-2 | 615 | 580 | 111 | 562 | 455 |
| SNE-3 | 760 | 580 | 111 | 707 | 455 |
| SNE-4 | 845 | 580 | 111 | 792 | 455 |
| SNE-5 | 1015 | 580 | 111 | 962 | 455 |
| SNE-6\* | 1150 | 580 | 111 | 1097 | 455 |

\* Только под заказ.

**Установка шкафа SNE**

Отметьте расположение шкафа с учётом расположения трубопроводов и высоты пола вместе с отделочным покрытием (кафель, ламинат и т.д). Шкаф следует установить на определённо высоте, с учётом толщины теплоизоляции, высоты пола вместе с отделочным покрытием, так чтобы нижняя часть шкафа была на одном уровне с полом. Шкаф необходимо выровнять и прикрепить к стене с помощью двух отверстий на задней стенке шкафа. Для крепления шкафа используйте, используйте специально для этого предназначенные крепежи, в зависимости от конструкции стены.

Собранный коллектор прикрепите к направляющей с помощью болтов. Болты идут в комплекте со шкафом. Расположение коллектора на направляющей, регулируется с помощью болтов.



Tehnisko aprakstu veidojis Artūrs Ārmanis

AS Akvedukts

